**Fiche technique Bixolon SPP-R200III**

|  |
| --- |
| **Informations générales** |
| Nom | Bixolon SPP-R200III Thermique directe Imprimante mobile Noir |
| Type produit | Imprimantes à reçu de point de vente |
| Marque | Bixolon |
| **Technologie d'impression** |
| Technologie d'impression | Thermique directe |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 100 mm/sec |
| Type | Imprimante mobile |
| **Détails techniques** |
| Codes barres intégrés | 1D,2D,AZTECCODE,Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,Data Matrix,EAN13,EAN8,GS1 DataBar,ITF,MaxiCode,PDF417,QR Code,UPC-A,UPC-E |
| Couleur | Noir |
| Capteurs intégrés | Paper End: Reflective sensorPaper Cover Open: Mechanical switch |
| Épaisseur du support | 0.07 |
| **Gestion du papier** |
| Diamètre max. du rouleau | 40 |
| Largeur de papier supportée | 58 |
| **Réseau** |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| **Connectivité** |
| Connectivité | Avec fil &sans fil |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 3.0+EDR |
| Nombre de ports série | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| **Mémoire vive** |
| Mémoire flash | 8 Mo |
| Capacité de la RAM | 0,008 Go |
| **Puissance** |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de rechargement de la batterie | 2,5 h |
| Tension des piles | 7,4 V |
| Type de source d'alimentation | Batterie/Pile |
| Rechargeable | Oui |
| **Conditions environnementales** |
| Température d'opération | -15 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| **Logiciel** |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Compatibilité Mac | Oui |
| **Poids et dimensions** |
| Poids | 228 g |
| Largeur | 79,5 mm |
| Profondeur | 126,7 mm |
| Hauteur | 43,6 mm |
| **Garanties légales** |
| Garantie légale de conformité | Voir les modalités |
| Garantie des vices cachés | Voir les modalités |