**Fiche** technique BIXOLON SPP-R210

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Description du produit | BIXOLON SPP-R210 - imprimante de reçus - monochrome - thermique directe | |
| |  |  | | --- | --- | | Type d'imprimante | Imprimante de reçus - thermique directe - monochrome | |
| |  |  | | --- | --- | | Poids | 232 g | |
| |  |  | | --- | --- | | Taille de support max. | Rouleau (5,8 cm) | |
| |  |  | | --- | --- | | Taille maximum du support (personnalisée) | 58 mm | |
| |  |  | | --- | --- | | Digital TV Tuner | Jusqu'à 90 mm/s - vitesse max | |
| |  |  | | --- | --- | | Résolution maximum (N&B) | 203 dpi | |
| |  |  | | --- | --- | | Interface | USB 2.0, Bluetooth 3.0 EDR | |
| |  |  | | --- | --- | | RAM installée (maximum) | 64 Mo SDRAM | |
| |  |  | | --- | --- | | Bulb type | 32 Mo | |
| |  |  | | --- | --- | | Langage(s) d'impression | EPSON ESC/POS, BXL | |
| |  |  | | --- | --- | | Codes à barres | Code 93, Code 39, code QR, MaxiCode, code Aztec, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13 | |
| |  |  | | --- | --- | | Type de support | Papier thermique | |
| |  |  | | --- | --- | | Caractéristiques | Capteur PNE | |
| |  |  | | --- | --- | | Réseaux | Serveur d'impression | |
| |  |  | | --- | --- | | Batterie | Requis 1 Lithium Ion Qté incluse 1 | |
| |  |  | | --- | --- | | Configuration requise | Microsoft Windows, Android, Apple iOS | |
| |  |  | | --- | --- | | Dimensions (LxPxH) | 7.9 cm x 11.6 cm x 3.65 cm | |