**Fiche** technique BIXOLON SPP-R210

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Description du produit | BIXOLON SPP-R210 - imprimante de reçus - monochrome - thermique directe |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Type d'imprimante | Imprimante de reçus - thermique directe - monochrome |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Poids | 232 g |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Taille de support max. | Rouleau (5,8 cm) |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 58 mm |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Digital TV Tuner | Jusqu'à 90 mm/s - vitesse max |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Résolution maximum (N&B) | 203 dpi |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Interface | USB 2.0, Bluetooth 3.0 EDR |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| RAM installée (maximum) | 64 Mo SDRAM |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Bulb type | 32 Mo |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Langage(s) d'impression | EPSON ESC/POS, BXL |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Codes à barres | Code 93, Code 39, code QR, MaxiCode, code Aztec, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13 |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Type de support | Papier thermique |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques | Capteur PNE |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Réseaux | Serveur d'impression |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Batterie | Requis 1 Lithium Ion Qté incluse 1 |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Configuration requise | Microsoft Windows, Android, Apple iOS |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Dimensions (LxPxH) | 7.9 cm x 11.6 cm x 3.65 cm |

 |